**SPÉCIFICATION – STATION D'ACCUEIL ENCASTRÉE POUR IPAD**

**Fabricant :**
iRoom

**Produit :**
Station d'accueil motorisée encastrable pour Apple iPad Air / iPad Air2 iPad 9.7” / iPad Pro 9.7”

**Nom du produit :**

LBG-5 (couvercle en verre noir)

LWG-5 (couvercle en verre blanc)

**Description du produit :**

Station d'accueil horizontale avec fonction de recharge pour iPad Air, iPad Air 2, iPad 9.7” ou iPad Pro 9.7” Apple. Boîtier en plastique et couvercle en verre noir ou blanc. L'iPad est déverrouillé et pivote vers l'avant pour le retrait de manière motorisée. Le déverrouillage s'effectue via un bouton électrique sur le couvercle en verre. La présence de l’iPad (oui/non) peut être questionnée et visualisée via un contact libre de potentiel ou via un système de contrôle externe. Installation encastrée dans mur plein ou cloison sèche avec boîtier d’encastrement en option (non inclus). Le boîtier d’encastrement permet une installation horizontale ou verticale et détermine le type d'installation murale, à fleur du mur, ou avec la façade de verre en recouvrement.

**Boitier :**

Plastique incassable noir ou blanc

**Couvercle :**

Verre blanc ou noir avec aimants pour verrouillage sur le boîtier

**Alimentation :**

110-240 V AC, 50-60 Hz / 15 W via connecteurs

ou

PoE 48V 15.4W, PoE standard selon IEEE 802.3af via cables Cat/connecteur RJ-45.

Utilisation d'un injecteur PoE passif.

**Temps de charge :**

7 heures environ pour un iPad Air / iPad Air2 iPad 9.7” / iPad Pro 9.7”

**Déverrouillage :**

En appuyant sur un bouton électrique sur le couvercle en verre.

**Micro commutateur :**

Ajuste le comportement de la trappe une fois l’iPad retiré ou inséré

Peut-être ajusté également via l’application iRoom's iDock App

**Fonction ouverture de sécurité :**

Oui (Peut être désactivé via un micro-commutateur en cas de variation de tension ou panne de courant)

**Mécanisme pivotant pour le retrait :**

Motorisé

**Position d'installation :**

Verticale - angle d'inclinaison maxi : +/- 20° dans tous les sens

Montage horizontal encastré dans une table possible - angle d'inclinaison maxi : +20**°**

**Montage :**

Montage encastré dans mur plein ou en paroi creuse avec boîtier d'encastrement en option pour le montage mural (2 boîtiers d'encastrement différents)

**Dimensions station d'accueil :**

353.0 x 228.0 x 68.2 mm (largeur x hauteur x profondeur)

**Dimensions hors-tout incluant la boîte d'encastrement avec montage à fleur :**

375.0 x 246.5 x 78.0 mm (largeur x hauteur x profondeur)

**Dimensions hors-tout incluant la boîte d'encastrement avec montage à recouvrement :**

305.0 x 215.0 x 65.0 mm (largeur x hauteur x profondeur)

**Poids :**

1.700 g

**Conditions pour l’utilisation et le stockage :**

0°C – 35°C, 20% – 95% RH sans condensation

**Contenu de la livraison :**

- Boîtier avec électronique

- Couvercle en verre avec bouton d‘ouverture électrique

- Vis de fixation pour le montage dans le boîtier d'encastrement livré en option

- Instruction de montage

- Mode d'emploi

**Options:**

- Boîtier d'encastrement pour le montage mural à fleur (type BB-LAS ou BB-LAB)

- Boîtier d’encastrement pour le montage mural en recouvrement (Type BB-B)