**SPÉCIFICATION – STATION D'ACCUEIL ENCASTRÉE POUR IPAD**

**Fabricant :**  
iRoom

**Produit :**  
Station d'accueil motorisée encastrable pour Apple iPad Air / iPad Air2

**Nom du produit :**

LBG-Code-5 (couvercle en verre noir)

LWG-Code-5 (couvercle en verre blanc)

**Description du produit :**

Station d'accueil horizontale avec fonction de recharge pour iPad Air ou iPad Air 2 d’Apple. Pour le déloger, l’iPad est déverrouillé par un moteur et incliné à 20° vers l’avant pour pouvoir le retirer de son support. Le déverrouillage se fait au moyen de l'entrée d'un code sur le couvercle tactile en verre. La fonction iPad connecté oui/non peut être contrôlée et visualisée au moyen d'un contact sec et par un système de commande externe. Montage encastré ou en paroi creuse avec boîtier d'encastrement en option (non compris dans la livraison). Le boîtier sélectionné détermine le type de l'installation murale, soit à surface plane avec le mur, soit avec couvercle en verre en relief.

**Boîtier :**

Blanc ou noir en matière plastique incassable

**Couvercle :**

Verre blanc ou noir avec aimants pour la fixation sur le boîtier

**Alimentation :**

110-240 VAC, 50-60 Hz / 15 Watt au moyen de bornes de raccordement

ou

PoE 48V 15,4 Watt, PoE selon IEEE 802.3af au moyen d'un câble Cat/une fiche RJ-45. Utilisation d'un injecteur PoE passif.

**Temps de charge :**

7 heures env. pour Apple iPad Air / iPad Air2 complètement déchargé

**Déverrouillage :**

Au moyen de l'entrée d'un code de 4 caractères sur le panneau tactile à 8 touches avec éclairage intégré, placé sur le couvercle en verre. Le code de 4 caractères peut être modifié individuellement par l'utilisateur

**Commutateur Dip Switch :**

On board pour le réglage du verrouillage et du déverrouillage.

**Fonction Secure-open (ouverture de sûreté) :**

Oui (peut être désactivée en cas d’augmentation ou de coupure de tension au moyen du DIP Switch)

**Mécanisme pivotant pour le retrait :**

Motorisé

**Position d'installation :**

Verticale – angle d'inclinaison maximal : +/- 20° dans tous les sens

Montage horizontal encastré dans une table possible - angle d'inclinaison maxi : +20**°**

**Montage :**

Montage encastré ou en paroi creuse avec boîtier d'encastrement en option pour le montage mural soit à surface plane avec le mur, soit avec couvercle en verre en relief (2 boîtiers d'encastrement différents)

**Dimensions station d'accueil :**

353,0 x 228,0 x 68,2 mm (largeur x hauteur x profondeur)

**Dimensions boîtier d'encastrement pour le montage à surface plane :**

375,0 x 246,5 x 78,0 mm (largeur x hauteur x profondeur)

**Dimensions boîtier d'encastrement pour le montage avec couvercle en verre en relief :**

305,0 x 215,0 x 65,0 mm (largeur x hauteur x profondeur)

**Poids :**

1.700 g

**Conditions pour l’utilisation et le stockage :**

0°C – 35°C, 20% – 95% RH sans condensation

**Contenu de la livraison :**

- Boîtier avec électronique

- Couvercle en verre avec panneau de commande tactile à 8 touches avec éclairage intégré

- Vis de fixation pour le montage dans le boîtier d'encastrement livré en option

- Instruction de montage

- Mode d'emploi

**Options :**

- Boîtier d'encastrement pour le montage mural à surface plane (type BB-LAS ou BB-LAB)

- Boîtier d’encastrement pour le montage mural - couvercle en verre en relief (Type BB-B)