**SPECIFICATIONS D’APPEL D’OFFRES – STATION D’ACCUEIL MURALE POUR IPAD**

**Fabricant:**  
iRoom

**Produit :**  
Station d’accueil murale encastrée pour iPad mini 4 Apple

**Nom du Produit :**

miniDock4-b-m (iPad mini 4, couvercle verre noir)

miniDock4-w-m (iPad mini 4, couvercle verre blanc)

**Description du produit :**

Station d'accueil avec fonction de charge pour stockage en format horizontal ou vertical d'un iPad mini 4 Apple. Boîtier en plastique et couvercle en verre en noir ou blanc. L'iPad est déverrouillé et pivote vers l'avant pour le retrait de manière motorisée. Le déverrouillage s'effectue via un bouton électrique sur le couvercle en verre. La présence de l’iPad (oui/non) peut être questionnée et visualisée via un contact libre de potentiel ou via un système de contrôle externe. Installation encastrée dans mur plein ou cloison sèche avec boîtier d’encastrement en option (non inclus). Le boîtier d’encastrement permet une installation horizontale ou verticale.

**Boitier :**

Plastique incassable noir ou blanc

**Couvercle :**

Verre blanc ou noir avec aimants pour verrouillage sur le boîtier

**Alimentation :**

110-240 V AC, 50-60 Hz / 15 W via connecteurs ou

PoE 48V 15.4W, PoE standard selon IEEE 802.3af via cables Cat/connecteur RJ-45.

Utilisation d'un injecteur PoE passif.

**Temps de charge :**

4 heures environ pour un iPad mini 4 Apple complètement déchargé

**Déverrouillage :**

En appuyant sur un bouton électrique sur le couvercle en aluminium.

**Micro commutateur :**

Ajuste le comportement de la trappe une fois l’iPad retiré ou inséré

Peut-être ajusté également via l’application iRoom's iDock App

F**onction ouverture de sécurité :**

Oui (Peut être désactivé via un micro-commutateur en cas de variation de la tension ou panne de courant)

**Mécanisme pivotant pour le retrait :**

Motorisé

**Position d'installation :**

Verticale - angle d'inclinaison maxi : +/- 20° dans tous les sens

Montage horizontal encastré dans une table possible - angle d'inclinaison maxi : +20**°**

**Montage :**

Montage encastré dans mur plein ou en paroi creuse avec boîtier d'encastrement en option pour le montage mural

**Dimensions station d'accueil :**

315.0 x 226.0 x 78.0 mm (largeur x hauteur x profondeur)

**Dimensions station d’accueil & boite d’encastrement :**

315.0 x 226.0 x 78.0 mm (largeur x hauteur x profondeur)

**Poids:**

900 g

**Conditions pour l’utilisation et le stockage :**

0°C – 35°C, 20% – 95% RH sans condensation

**Contenu de la livraison :**

- Boîtier avec électronique

- Couvercle en verre avec bouton d‘ouverture électrique

- Vis de fixation pour le montage dans le boîtier d'encastrement livré en option

- Instruction de montage

- Mode d'emploi

**Options:**

Boîtier d'encastrement pour le montage mural à fleur

- Type BB-MINI (cadre aluminum noir)

- Type BB-MINI-AB (cadre aluminum gris)