**AUSSCHREIBUNGSTEXT – IPAD-UNTERPUTZ-DOCKINGSTATION**

**Hersteller:**iRoom

**Produkt:**Motorisierte Unterputz-Dockingstation für Apple iPad mini 4

**Produktname:**

miniDock4-b-m (iPad mini 4, schwarze Glasabdeckung)

miniDock4-w-m (iPad mini 4, weiße Glasabdeckung)

**Produktbeschreibung:**

Dockingstation mit Ladefunktion zur hoch- oder querformatigen Aufnahme eines Apple iPad mini 4. Kunststoffgehäuse und Glasabdeckung in weiß oder schwarz. iPad wird motorisch entriegelt und zur Entnahme motorisch nach vorn geschwenkt. Die Entriegelung erfolgt über einen elektrischen Druckknopf auf der Glasabdeckung. Für die Unterputz- oder Hohlwandmontage ist ein optionales Unterputz­gehäuse erhältlich (nicht im Lieferumfang). Das Unterputzgehäuse sorgt für flächenbündigen Wandeinbau entweder hoch- oder querformatig.

**Gehäuse:**

bruchsicherer Kunststoff weiß oder schwarz

**Abdeckung:**

Glas weiß oder schwarz mit Magneten zur Arretierung auf dem Gehäuse

**Spannungsversorgung:**

110-240 VAC, 50-60 Hz / 15 Watt über Anschlussklemmen

oder

PoE 48V 15,4 Watt, PoE-Standard nach IEEE 802.3af über Cat-Kabel/RJ-45-Stecker. Verwendung eines passiven PoE-Injektors.

**Ladezeit:**

ca. 4 Stunden bei komplett entladenem Apple iPad mini 4

**Entriegelung:**

Durch Drücken des elektrischen Druckknopfes der sich auf der Glasabdeckung befindet.

**Dip Switch:**

Einstellung des Entriegelungs- und Schließverhaltens über App zu konfigurieren.

**Secure-open Funktion:**

Ja (bei Spannungsanstieg und -ausfall, über DIP Switch deaktivierbar)

**Schwenkmechanismus zur Entnahme:**

Motorisch

**Installationsposition:**

Vertikal – max. Neigewinkel: +/- 10° in alle Richtungen

horizontaler Tischeinbau möglich - max. Neigewinkel: +22°

**Montage:**

Unterputz- oder Hohlwandmontage mit optionalem Unterputzgehäuse für Wandeinbau flächenbündig.

**Abmessungen Dockingstation:**

315,0 x 226,0 x 78,0 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

**Abmessungen Wandausschnitt:**

305,0 x 215,0 x 78,0 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

**Gewicht:**

900 g

**Betriebs- und Lagerbedingungen:**

0°C – 35°C; 20% – 95% RH nicht kondensierend

**Lieferumfang:**

- Gehäuse mit Elektronik

- Glasabdeckung mit elektrischem Druckknopf

- Befestigungsschrauben zur Montage in optionalem Unterputzgehäuse

- Montageanleitung

- Bedienungsanleitung

**Optionen:**

Unterputzgehäuse für Wandeinbau flächenbündig

- Type BB-MINI (schwarzer Aluminiumrahmen)

- Type BB-MINI-AB (silberner Aluminiumrahmen)