**AUSSCHREIBUNGSTEXT – IPAD-TISCH-DOCKINGSTATION MIT INTEGRIERTEN PROGRAMMIERBAREN TASTENFELD**

**Hersteller:**iRoom

**Produkt:**iPad Tisch-Dockingstation mit integrierten programmierbaren 6fach Tastenfeld für Apple iPad Mini / iPad Air / iPad Air2 / iPad 9,7“/ iPad Pro 9,7“ / ipad Pro 10,5“ / iPad Pro 12,9“

**Produktname:**

iTop-Pro-b (schwarze Glasabdeckung)

iTop-Pro-w (weiße Glasabdeckung)

**Produktbeschreibung:**

Tisch-Dockingstation mit Ladefunktion zur querformatigen Aufnahme eines Apple iPad Mini, iPad Air, iPad Air2, iPad 9,7“/ iPad Pro 9,7“, iPad Pro 10,5“ oder iPad Pro 12,9“ durch schiebbaren Lightning Stecker zur Positionierung.

Tastenbedienfeld mit 6 Tasten und Steuerung mit integrierten Steuerschnittstellen ist in Glasblende integriert. Übermittlung von Steuerbefehlen an eine Systemsteuerung über 6 frei programmierbare Tasten mit kundenspezifischer Beschriftung und Zustands-LED für jede Taste.

**Gehäuse:**

Eloxiertes Aluminium

**Abdeckung:**

Glas-Frontblenden erhältlich in schwarz oder weiß

**Spannungsversorgung:**

PoE+ 48V 25,4 Watt, PoE+ Standard nach IEEE 803.at über Cat-Kabel/RJ-45-Stecker.

**Ladezeit:**

ca. 7 Stunden bei komplett entladenem Apple iPad Air / iPad Pro

ca. 4 Stunden bei komplett entladenem Apple iPad mini

**Installationsposition:**

Horizontal

**Abmessungen Dockingstation:**

280 x 160 x 138mm (Breite x Höhe x Tiefe)

**Gewicht:**

2,2 kg

**Betriebs- und Lagerbedingungen:**

0°C – 35°C; 20% – 95% RH nicht kondensierend

**Lieferumfang:**

- Gehäuse mit Elektronik

- Glasabdeckung mit touch-sensitivem, hintergrundbeleuchtetem 6fach Tastenfeld

- Steckernetzteil 110V-240V auf POE+ (IEEE 803.at)

- vorgestanzte Folie für Tastenbeschriftung von 130 Tasten

- Montageanleitung

- Bedienungsanleitung

**Optionen:**

- iRoom´s iO83 Relaiskarte 8 Ausgänge 0-240V max. 10A gesamt (Type iRoom´s iO83)

- iRoom´s iO83Shade Jalousie-Steuermodul 4 Ausgänge 0-240V max. 10A gesamt (Type iRoom´s iO83Shade)