**AUSSCHREIBUNGSTEXT – IPAD-TISCH-DOCKINGSTATION MIT IPAD VERRIEGELUNG UND INTEGRIERTEM PROGRAMMIERBAREN TASTENFELD**

**Hersteller:**iRoom

**Produkt:**iPad Tisch-Dockingstation mit iPad-Verriegelung und integrierten programmierbaren 6fach Tastenfeld für Apple iPad Air / iPad Air2 / iPad 9,7“/ iPad Pro 9,7“ / iPad Pro 10,5“ / iPad Pro 12,9“

**Produktname:**

iTop-Plus-b (schwarze Glasabdeckung)

iTop-Plus-w (weiße Glasabdeckung)

**Produktbeschreibung:**

Tisch-Dockingstation mit Ladefunktion zur querformatigen Aufnahme eines Apple iPad Air, iPad Air2, iPad 9,7“, iPad Pro 9,7“, iPad Pro 10,5“ oder iPad Pro 12,9“ durch schiebbaren Lightning Stecker zur Positionierung.

Mechanische iPad-Verriegelung des iPads, die durch Eingabe eines 4-stelligen Codes gelöst werden kann.

Tastenbedienfeld mit 6 Tasten und Steuerung mit integrierten Steuerschnittstellen ist in Glasblende integriert. Übermittlung von Steuerbefehlen an eine Systemsteuerung über 6 frei programmierbare Tasten mit kundenspezifischer Beschriftung und Zustands-LED für jede Taste.

**Gehäuse:**

Eloxiertes Aluminium

**iPad Verriegelung:**

Edelstahl

**Abdeckung:**

Glas-Frontblenden erhältlich in schwarz oder weiß

**Spannungsversorgung:**

PoE+ 48V 25,4 Watt, PoE+ Standard nach IEEE 803.at über Cat-Kabel/RJ-45-Stecker.

**Ladezeit:**

ca. 7 Stunden bei komplett entladenem Apple iPad Air / iPad Pro

**Abmessungen Dockingstation:**

280 x 160 x 138mm (Breite x Höhe x Tiefe)

**Gewicht:**

2,4 kg

**Betriebs- und Lagerbedingungen:**

0°C – 35°C; 20% – 95% RH nicht kondensierend

**Lieferumfang:**

- Gehäuse mit Elektronik

- Glasabdeckung mit touch-sensitivem, hintergrundbeleuchtetem 6fach Tastenfeld

- Steckernetzteil 110V-240V auf POE+ (IEEE 803.at)

- vorgestanzte Folie für Tastenbeschriftung von 130 Tasten

- Montageanleitung

- Bedienungsanleitung

**Optionen:**

- iRoom´s iO83 Relaiskarte 8 Ausgänge 0-240V max. 10A gesamt (Type iRoom´s iO83)

- iRoom´s iO83Shade Jalousie-Steuermodul 4 Ausgänge 0-240V max. 10A gesamt (Type iRoom´s iO83Shade)