**SPECIFICATIONS D’APPEL D’OFFRES – STATION D’ACCUEIL DE TABLE POUR IPAD AVEC CLAVIER PROGRAMMABLE INTÉGRÉ**

**Fabricant :**  
iRoom

**Produit :**  
Station d'accueil de table avec clavier programmable à 6 touches intégré pour Apple iPad Air / iPad Air2 iPad 9.7” / iPad Pro 9.7” / iPad Pro 10.5” / iPad Pro 12.9”

**Nom du produit :**

iTop-Pro-b (façade en verre noir)

iTop-Pro-w (façade en verre blanc)

**Description du produit :**

Station d'accueil de table format horizontal avec fonction de recharge pour iPadMini, iPad Air, iPad Air2, iPad 9.7”, iPad Pro 9.7”, iPad Pro 10.5” ou iPad Pro 12.9” via connecteur Lightning mobile pour le positionnement

Le clavier de contrôle 6 boutons avec l'interface de commande incorporée est intégré dans un panneau en verre. Transmission des commandes au contrôleur système via les 6 touches librement programmables avec icône personnalisée et LED d'état pour chaque touche

**Boitier :**

Aluminum anodisé et verre

**Façade :**

Panneau en verre blanc ou noir

**Alimentation :**

PoE + 48V 25.4 watts PoE + standard IEEE 803.at via cables Cat/connecteur RJ-45.

**Temps de charge :**

7 heures environ pour un iPad Air / iPad Air2 iPad 9.7” / iPad Pro 9.7” / iPad Pro 10.5” / iPad Pro 12.9”

4 heures environ pour un iPad mini 1, 2, 3 & 4 Apple complètement déchargé

**Dimensions station d'accueil :**

280 x 160 x 138 mm (largeur x hauteur x profondeur)

**Poids :**

2,2 kg

**Conditions pour l’utilisation et le stockage :**

0°C – 35°C, 20% – 95% RH sans condensation

**Contenu de la livraison :**

- Boîtier avec électronique

- Façade en verre avec clavier tactile 6 boutons rétro-éclairés

- Adaptateur secteur 110V-240V vers POE+ (IEEE 803.at)

- Film plastique prédécoupé pour l'étiquetage de 130 icônes

- Instruction de montage

- Mode d'emploi

**Options:**

- Carte relais iRoom iO83, 8 sorties 0-240V maxi 10 A au total (iRoom´s Type iO83)

- Module pour stores/volets iRoom iO83Shade, 4 sorties 0-240V maxi 10A total (Type iO83Shade)