**AUSSCHREIBUNGSTEXT – IPAD-AUFPUTZ-DOCKINGSTATION**

**Hersteller:**iRoom

**Produkt:**Aufputz-Dockingstation für Apple iPad mini 1, 2, 3 & 4

**Produktname:**

surDock-mini4-b (schwarz)

surDock-mini4-w (weiß)

**Produktbeschreibung:**

Dockingstation mit Ladefunktion zur hoch- oder querformatigen permanenten Aufnahme eines Apple iPad mini 1, 2, 3 oder 4. Schwarzes Aluminium-Aufputzgehäuse und Glasabdeckung in weiß oder schwarz. Für die Montage an Wänden ist eine Standard EU-Schalterdose oder eine US Single-Gang Schalterdose erforderlich.

**Aufputzgehäuse:**

Aluminium weiß oder schwarz

**Abdeckung:**

Glas weiß oder schwarz mit Magneten zur Arretierung auf dem Gehäuse

**Spannungsversorgung:**

Primär: 100-240VAC auf 36 VDC 1A
Sekundär in Schalterdose: 8-52 VDC auf USB 5VDC/2A

**Ladezeit:**

ca. 4 Stunden bei komplett entladenem Apple iPad mini 1, 2, 3 & 4

**Installationsposition:**

Vertikal in Wand oder horizontaler Tischeinbau

**Montage:**

Aufputzmontage mit Standard EU-Schalterdose oder US Single-Gang Schalterdose (nicht im Lieferumfang).

**Diebstahlschutz:**2 Sicherungsschrauben sichern die Glasabdeckung, so dass das iPad nicht durch Unbefugte entfernt werden kann.

**Abmessungen Dockingstation:**

274,0 x 175,4 x 22,0 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

**Gewicht:**

700 g

**Betriebs- und Lagerbedingungen:**

0°C – 35°C; 20% – 95% RH nicht kondensierend

**Lieferumfang:**

- surDock Aufputzgehäuse

- Glasabdeckung

- Sicherungsschrauben verhindert Entnahme des iPads

- Befestigungsringe lang (2x)

- Befestigungsringe kurz (2x)

- Primäres und sekundäres Netzteil

- Lightning Ladekabel

- Montageanleitung

- Saugnapf zum Entfernen der Glasabdeckung