**SPECIFICATIONS D’APPEL D’OFFRES – STATION D’ACCUEIL MURALE POUR IPAD**

**Fabricant :**  
iRoom

**Produit :**  
Station d’accueil murale pour iPad mini 1, 2, 3 & 4 Apple

**Nom du Produit :**

surDock-mini4-b (noir)

surDock-mini4-w (blanc)

**Description du produit :**

Support mural en saillie avec fonction de charge pour stockage horizontal ou vertical permanent, non amovible, d'un iPad mini 1, 2, 3 & 4 Apple. Boîtier en aluminium noir ou blanc et couvercle en verre noir ou blanc. Une boîte d’encastrement standard UE ou un boîtier simple US sont requis pour l'installation.

**Boitier mural :**

Aluminum noir ou blanc

**Couvercle :**

Verre blanc ou noir avec aimants pour verrouillage sur le boîtier

**Alimentation :**

Primaire: 100-240V AC vers 36V DC/1A   
Secondaire (dans la boîte de connexion): 8-52 V DC vers USB 5V DC/2A

**Temps de charge :**

4 heures environ pour un iPad mini 1, 2, 3 & 4 Apple complètement déchargé

**Position d’installation :**

Montage mural vertical ou montage en table horizontal

**Montage :**

Montage en saillie avec une boîte d’encastrement standard UE ou un boîtier simple US (non incluse).

**Protection anti-vol :**  
2 vis encastrées empêchent le retrait du couvercle en verre par toute personne non autorisée.

**Dimensions station d’accueil & boite d’encastrement :**

274,0 x 175,4 x 22,0 mm (largeur x hauteur x profondeur)

**Poids :**

700 g

**Conditions d’utilisation et de stockage :**

0°C – 35°C; 20% – 95% RH sans condensation

**Contenu de la livraison :**

- Boitier surDock

- Couvercle en verre

- Vis anti-vol sécurisant l'iPad

- Joint caoutchouc long (2x)

- Joint caoutchouc court (2x)

- Alimentation primaire et secondaire

- Câble de charge Lightning

- Instructions de montage

- Ventouse pour le retrait du couvercle en verre